12.08.2010 г. в Невско-Ладожском БВУ состоялось внеочередное заседание Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Северного склона Волго-Балтийского водного пути. Заседание МОГ проведено по предложению Росводресурсов в порядке исполнения приказа от 03.08.2010 г № 217 «Об организации работы системы Росводресурсов в условиях маловодья».

По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов повестки МОГ приняла соответствующее решение.

1. Принять к сведению информацию ГУ «Санкт-Петербургского ЦГМС-р» о складывающейся водохозяйственной обстановке и ожидаемой гидрометеорологической обстановке на территории бассейна Онежского озера и реки Свири на август-сентябрь и 4 квартал 2010 года.
2. Отметить, что режим работы водохранилищ Верхне-Свирский гидроузел и Онежское озеро в июле 2010 года соответствовал водохозяйственной обстановке на территории бассейна Онежского озера и реки Свири. Фактический среднесуточный сбросной расход Верхне-Свирской ГЭС в июле составил 625 м3/сек. Это позволило на 10.08.2010 г. понизить уровень Онежского озера до отметки 33,27 м. БС и обеспечить безопасность судоходства на р. Свирь на участке между Подпорожским мостом и Верхне-Свирской ГЭС в соответствии с требованиями ФГУ «Волго-Балт».
3. По работе водохранилищ на реке Вытегра (Вытегорского, Белоусовского и Новинкинского) замечаний нет.
4. Рекомендовать производственному департаменту ОАО «ТГК-1» с целью дальнейшего снижения уровня Онежского озера к концу сентября до отметок, близких к среднемноголетним (33,10 м БС), обеспечить режим работы Верхне-Свирской ГЭС с расходами, превышающими приточность на 150-200 м3/сек, с учетом требований судоходства.
5. Предложить отделу водных ресурсов по Вологодской области Двинско-Печорского БВУ и отделу водного хозяйства Невско-Ладожского БВУ продолжить регулярно обмениваться ежемесячной информацией о ежедневных уровнях воды по водохранилищам, которые расположены в зоне действия отделов, и прогнозами уровней и притока по ним на ближайший месяц до 5 числа каждого месяца.
6. Предложить отделам водных ресурсов по Вологодской области Двинско-Печорского БВУ и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Невско-Ладожского БВУ подготовить информации о лимитирующих отметках водозаборов водопользователей Онежского озера и водохранилищ северного склона Волго-Балтийского водного пути для учёта их интересов при регулировании режимов работы водохранилищ в условиях возможного маловодья и представить их в отдел водного хозяйства Невско-Ладожского БВУ до 01.09.2010 г.